4

14

255.255.255.240

16

17

30

31

32

33

46

47

224

225

238

239

6 bits subnet id, 10 bits host id

1022

255.255.252.0

4.0

4.1

7. 254

7.255

8.0

8.1

11.254

11.255

248.0

248.1

251.254

251.255